상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 마이크로포지 셋트
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	고강성 하니콤(Honeycomb)구조의 광학정반 광학정반 내부에 Steel 재질의 벌집(Honeycomb) 구조 코아를 내장하여 가벼우면서도 고강성을 실험하였고, 특히 상판위에서의 충격에 대한 감쇠(Damping)효과를 극대화하였다. 광학정반구조는 상면은 자성이 있는 스테인레스(SUS430)을 적용하였으며, 하면은 보통강판(SS41)을 특수 에폭시 본드로 부착시킨 구조로 되어있다. 2. High Quality Flatness(고강특성) 광학정반의 하니콤 코아 상면, 하면, 측면은 고강도 에폭시 본드로 접착되어 견고하고 영구적이며, 탄성적인 휨이나 온도의 변화에도 뒤틀림 현상이 일어나지 않는다. 3. Individual Sealed Cap 내장 시일드홀(Sealed Hole)구조로 클린룸 사용 및 화학용액 실험에도 적합하다. 4. High Damping Efficiency : 감쇠특성우수 5. High-Quality Flat Top Surface 특수표면 압착처리 및 정밀 그라인딩에 의한 고품질 평면도를 제공한다 1 Antivibration table 1) Optical table - size : 1200 x 900 x 100T - Tap hole : M6, 25mm (Diameter 6.2-6.6mm) - Top skin : SUS 430 Magnetic - Flatness of top plate 0.1mm over 1000mm - Straightness of bolt hole 0.1mm over 1500mm - Structure : Honeycomb Core + Top & Bottom Plates 2) Frame - Type : vibration isoltation systems - Height : 700mmH - Leveling : 3-point self leveling - Natural frequency : = Vertical : 1.2-1.5Hz = Horizontal : 1.5-1.8Hz - Front, rear support bar - Sliding side shelf : 250mm x 2ea - Arm rest pad : 2ea 2. Faraday cage - size : 1200 x 900 x 1000H - Profile : DF3030 - 황동구리망 40목 - 전면 : Door 부착 3. Enclosure - Size : 1200 x 900 x 1000H - 알미늄 검정도장 - 앞쪽 : 여닫이문 - 전선구멍 : 2ea - hanging shelf : U 자형 선반 4. Magnetic stand 5. Microforge 6. Perfusion fast step system complete set - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 30일	1 set
2013 년 10월 일