상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 미세조작기
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. 시스템 구성 3. Specification : 3. Accessories ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	1. 싱글컨트롤러와 ROE는 2단 모터드라이브 2단 모터드라이브 미세조작기를 자체탐지, 데이지체인은 하나의 ROE에서 4개의 미세조작기의 통제를 가능케 한다. 2. 사용자친화 인터페이스 : 모든 주요기능을 단하나의 버튼으로 가동 3. 신속하고 수동 미세조작기 가동을 위한 새로운 가속모드 4. 손쉬운 토글방식 선택모드 (스피드/해결, 펄스다이어그널, 가속모드 5. 디스플레이는 X, Y, Z, 모드, 활동 미세조작기를 표시한다. 6. 로봇 홈과 작업위치가 손쉽게 움직인다. 7. 자동 Pipette 교환 8. 이전의 버전에 비해 로봇의 움직임이 더 신속하다. 9. 동축 파이펫의 움직임에 대해 4번째 축을 한정, 앵글 선택은 DIP 스위치, USB 인터페이스에 의해 이루어진다. 10. 토글스위치는 어느 미세조작기가 장치에 연결되는가를 선택한다. 11. LED 및 디스플레이가 할동 미세조작기를 표시한다. 12. 드리프트가 없는 기계적인 안정성 13. 특허 유효품 Micromanipulator Micropipette Puller 1. Micromanipulator) A. Manipulator Mechanical 1) Travel 1 inch, 25mm on all three axes 2) Resolution Low : 0.2㎛/step High : 0.04㎛/step 3) Maximum Speed 2.9mm/sec 4) Long Term Stability <10nm/hour at 24deg C 5) Drive Mechanism Precision worm gear capstan drive 6) Serial Interface RS-232, 9600baud (1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit) B. Controller 1) Resolution and Full Travel Minimal microstep size : 62.5 nm/microstep Display has single micron resolution Full travel : 25mm/axis 2) Maximum Speed Mechanical 5mm/sec 3) DRIFT <1 micron/hr Drive Mechanism 2. 아날로그출력 (Analog output) 1) Pull Value Control : 사전프로그램 고정 2) Heat Value Control : 사전프로그램 고정 3) Cooling Value Control : 사전프로그램 고정 4) Pipette Dia Control : 사전프로그램 고정 5) 속도 제어 : 사전프로그램 고정 6) 공기압력 제어 : 사전프로그램 고정 7) 다양한 파이펫 제어 : 사전프로그램 고정 8) 다양한 파이펫 모양 제어 : 사전프로그램 고정 9) 프로드램 저장 용랑 : 100 프로그램 10) Program Display : 진공 형광 Display 11) Pull Time Control : 사전프로그램 고정 12) 프로그램 보호 : 가능 13) 프로그램 진단 : 자가진단 내장 14) Heat Element : 다양한 Heat Filament 가능 15) 전압 : 115/230 VAC, 50/60Hz 가능 Sample box 1ea Filaments set 1ea Pipette storage box 1ea Rotating base 1ea Universal adaptor 1ea Platform 1ea Micropositioner 1ea - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 30일	1 set
2013 년 10월 일