상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 시료파쇄 및 균질기
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
가. 특징: 나. 기기성능: 다. 주의 :	1. 생물학적 시료를 파쇄, 용해, 균질화의 목적을 위한 기기 이다. 2ml의 샘플이 담긴 24개의 튜브를 매우 빠른 원 심력 속도로 동시에 작동시킬 수 있다. 2. 편리하고 쉬운 세팅 방법: 특정 비드가 들어있는 2ml 튜브에 시약과 샘플을 첨가한다. 작동 전에 시간, 속도, 회전수를 조정한다. 3. 인간환경공학적인 로딩과 세척: 혁신적인 Press B'lock system으로 빠르고 쉬운 로딩. 일반적인 세척액과의 호환성과 샘플홀더에 직접적으로 접근하는 쉬운 세척 system 4. 효율성: 이 기기는 박테리아와 단단한 조직과 같은 어려운 샘플을 갈기 위한 효과적인 해결책이다. 빠른 속도와 특정한 움직임은 효과적인 분쇄를 보증한다. 5. 정확성: 특히 L3 실험실에서 하루에 50-100회 작 동하는 높은 처리량으로 사용되기 위해 개발되고 디자인 되었다. 1. 인간환경공학적인 로딩과 세팅 * 수용량 : 한번 작동시 24샘플 까지 * Same kinetic for each tube * 오염방지 - 하나의 튜브사용 * 세라믹 또는 메탈 비드와 함께 일반적인 2ml 튜브사 용 2. 표시와 컨드롤 패널 * 작동시간 : 5 -90초, 5초 증가량 * 회전속도 : 5000 - 6800 rpm, 100 rpm 증가량 * 회전수 : 1 - 3 * 버튼 키보드를 위한, 두 개선 까지의 배경조명과 LCD 3. 기술적 특징 * 블로킹 튜브와 기기 작동에 있어서 특허받은 자동화 기기 * 진공을 통한 안전한 튜브 고정 * 금속 재질의 튜브 홀더 장착으로 내구성 증가 * FCC Part 15 와 CE complince * L3 실험실에서 사용하기위해 개발 * 치수 : 290(L) X 375(W) X 370(H) mm * 600 mm (H open cover) * 무게: 24 kg * 전력 : 100 - 230 VAC / 50 - 60 Hz 1. 설치와 작동은 사용자의 입장에서, 입찰자와 제조사 그리고 공급사의 책임에 의해 수행되어 져야만 한다. 2. 설치 후에 공급사에 의해 1년의 보증 기간이 제공 되 어져야만 한다	1 set
2013 년 9월 10 일