한국뇌연구원 CCTV 추가 구매 설치 제작사양서 일 반 시 방 서

2016. 01.

한국뇌연구원

목    차

제  1 장   일반사항  ··········································   1

제  2 장   특별시방   ·········································   5

제  3 장   기기의 구성 ········································   7

제  4 장   기기의 사양 ········································   8

제 1 장   일반 사항

1. 일반 사항

1.1. 일반사항

이 시방은 “한국뇌연구원 CCTV 추가 구매 및 설치”에 적용한다.

가) 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공한다.

나) 설비는 여러 장소, 공간 상태를 극복하여 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 시공되어야 한다.

다) 케이블의 연결, 종단처리등과 통신설비의 연결, 각종 제어설비의 연결 등은 전문 기술자가 시공하여야 한다.

라) 증설, 시공이 간편하고 안정성 있게 시설되어야 한다.

1.2. 제작설치

가) 공정표 및 시공 계획서

1) 시공자는 제작설치시에 다음 사항을 수요자에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

① 착수계

② 현장대리인 자격증 사본, 현장대리인계

③ 계약내역서

④ 예정공정표

2) 시공자는 착수에 앞서 공정표 등을 제출하고 수요자의 승인을 받으며, 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경 공정표 및 세부 계획서를 지체 없이 제출하여 수요자의 승인을 받는다.

3) 필요에 따라 설치에 따른 세부 공정표 및 세부 시공계획서를 작성하여 수요자의 승인을 받는다.

나) 제작도 및 설치도

시공자는 기기제작 및 시공 상 필요한 도면 또는 견본을 제시하여 수요자의 승인을 받는다.

특히 시공에 있어서 각종 카메라의 위치는 내외부 유동인구의 동선에 따라서 적정하게 재배치되고 수요자 및 감독부서의 승인을 득한 후 시공한다.

다) 공사보고

1) 수요자의 요구가 있을시 공사에 관한 상황, 작업내용, 자재의 반입 및 반출, 기후 조건 그 밖의 필요한 사항을 기재한 후 공사보고서를 제출하여 수요자의 승인을 받는다.

2) 시공자는 수요자가 공사 진행상 필요한 모든 서류상의 요구가 있을 때는 그 지시에 따라야 한다.

3) 시공자는 다음사항의 공사 업무 기록서를 수요자에게 제출하여야 한다.

① 수요자의 지시사항에 대한 조치결과

② 기타 수요자가 요구하는 사항

라) 별도 발주공사와의 관계

공사 진행상 관계되는 별도 발주공사와의 협의가 필요할 때에는 수요자의 입회하에 해당 공사 관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

마) 공사사진

1) 공사완료 후 용이하게 공사점검을 할 수 없는 설비, 수요자가 부재중 시공된 설비, 수요자가 필요하다고 인정하는 설비는 Digital 사진을 촬영하여 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 수요자에게 제출한다.

2) 촬영된 사진은 공정순서대로 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 수요자에게 제출한다. 제출부수, 시기 및 기타 필요한 사항은 수요자의 지시에 따른다.

바) 시공검사 및 입회

1) 공정 중 특기 시방서에 명시 되었거나 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

2) 시공 후에 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 부분은 수요자의 입회하에 시공한다. 또한 수요자의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

아) 준공도면

1) 시공자는 공사시공 중 도면등과 다르게 시공한 부분은 즉시 현장보관 도면에 기재하여(배선경로의 변경, 각종 기계기구 장치 등의 위치 변경, 수구위치의 변경, 기계기구의 특성변경 등 도면의 기재사항과 다른 것을 포함하여 실재 시공한 전체공사를 말한다.

2) 준공 시 준공도면을 작성하는데 이용하여야 한다.

1.3. 공사상 유의 사항

가) 공사용 자재를 보관하고 그 수량을 정확히 파악하여야 하며, 파손된 자재는 그 수량을 즉시 교체한다.

나) 철제표면의 페인트가 벗겨진 부분은 미려하게 재도장하여야 하며, 공사로 인하여 기계실의 바닥이 손상되지 않도록 유의 한다.

다) 공사시공 중 먼지, 습기, 흡연 등에 의하여 시설물에 해를 입히는 일이 없도록 해야 한다.

라) 국내 케이블 등 공사자재를 철저히 관리하며, 공사 철거품은 가능한 재활용하고 케이블등 사용 불가능한 것은 반납한다.

마) 회로의 삽입 및 분리 시는 전원의 on/off 상태에 유의하여 작업을 수행한다.

바) 공사 집행 중 불명확한 사항과 명시되지 않은 사항은 감독부서와 협의하여 처리한다.

사) 설치 완료 후 시공업체는 시설물 인계, 인수를 명확히 하여 처리한다.

아) 공사현장의 통제 및 제한 구역과 연결될 경우에는 착공이전 공사요원 출입에 지장이 없도록 사전 조치한다.

자) 현용 전기통신시설에 대한 장애 및 손상방지

차) 관계규정이 정하는 위험물 저장장소 등에 근접한 공사의 사고 예방조치

카) 위험물 취급 및 중량물 운반에 따른 사고예방을 한다.

타) 안전관리 규정에 의한 제반 안전점검을 시행한다.

1.4. 특기사항

가) 통신장치는 많은 반도체 소자들의 집합체이므로 냉, 난방을 철저히 하여 기계실내의 온도와 습도를 적절히 조정한다.

나) 전원공급은 안전한 전원을 사용하여 중단됨이 없도록 주의해야 한다.

다) 철 구조물의 설치는 공사도면에 의거 견고히 설치하여야 하며, 수직과 수평을 맞추어야 한다.

1.5. 하   자

이 시방은 “한국뇌연구원 CCTV 추가 구매 및 설치”에 적용한다.

만일 하자 보수 기간 중 계약상대자의 중대한 과실로 인한 운영의 마비나 설비를 사용할 수 없을 때에는 이 기간은 하자 보수 기간에서 제외한다.

1.6. 안전사항

가) 개요

1) 모든 공사는 산업안전보건법을 준수하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

2) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체계를 구성하여야 하며, 안전보건관리 규정을 작성하고 수요자에게 제출하여 승인을 얻어야 한다. 안전수칙에 따라 작업 전 재해방지에 필요한 주의 교육 등으로 충분히 주지시키고 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

나) 위험대책과 조치

1) 배선 및 이동전선으로 인한 안전대책

① 배선 등 절연 피복 상태유지

② 습한 장소의 이동전선은 절연효과가 있는 것 사용

③ 통로 바닥에서 전선 또는 이동전선을 가급적 사용하지 않도록 한다.

④ 접속기를 설치 사용할 때는 서로 다른 전압의 접속기는 상호 접속되지 아니한 구조로 사용하고 습한 장소에 사용되는 접속기는 당해 장소에 적합한 것을 사용한다.

2) 고소작업으로 인한 안전대책

① 자재 입, 반출 경로를 사전에 계획

② 고소 작업 시는 사다리의 사용을 금지하고 주상작업대를 사용

③ A형 사다리를 사용할 때 안전 고리 부착 확인 및 최상단에서는 앉아서 작업

④ 주상작업대의 발판은 틈이 없이 설치하고 고정토록 표준안전 난간대 및 전용 승강 사다리를 부착한다.

3) 협소한 장소 작업으로 인한 안전대책

① 손전등, 비상연락 수단을 미리 준비.

② 많은 인원의 출입을 금하며 외부에 감시자를 배치

③ 좁은 공간에서 흡연 금지

4) 드릴링으로 인한 안전대책

① 드릴로 벽체천공(Anchor) 작업 시 개인 보호구에 보안경, 방진 마스크를 착용한다.

② 기둥, 벽 등에 드릴 작업 시는 구멍이 수평으로 뚫리도록 한다.

③ 드릴작업 중 콘크리트의 저항으로 전기드릴의 회전이 늦어질 경우는 모터가 훼손될 위험이 있으므로 가끔 드릴을 띄워서 회전이 정상화 된 후 작업

5) 구부착으로 인한 안전대책

① 기구 부착 시 건축 마감재 등이 손상 훼손되지 않도록 사전에 교육철저

② 천정 등에 기구 부착 시 선채로 장시간 작업금지(작업 중 허리, 무릎 등에 무리)

③ 작업대에서 중심을 잃고 추락할 우려

④ 마감 작업 시 도장, 마감재는 인화성 자재 등이 많으므로 작업 중 흡연 금지

6) 기구취부로 인한 안전대책

① 박스 커버 등이 휘어 있거나 박스 커버가 벽이나 기둥면으로부터 돌출되어 있으면 플레이트 취부 시 들뜨게 되므로 사전에 확인

② 배선기구의 전선 접속 시는 전선을 핀에 삽입 후 당겨서 접속 상태를 확인

③ 플레이트 피스는 플레이트가 휘어지지 않도록 적정하게 조임

④ 박스가 벽체깊이 매입된 경우는 박스와 배선기구 사이에 스프링을 사용하여 고정하고 박스주변 벽지는 손상되거나 더럽혀지지 않도록 주의

7) 시험에 따른 안전사항

① 전기 통전 시 Main Switch는 시공자가 철저하게 관리하고 시건장치 확보

② 타작업자 등이 함부로 손대지 않도록 전체공정 회의 시 주지

③ 전기 통전, 정전 등 일정계획은 전체공사 관계자에게 사전 통보

8) 전기에 따른 안전수칙

① 장비의 절연 및 접지시설을 하고 안전장비를 사용함으로써 예방한다.

② 50V 이상 전압이 신체에 접촉되는 것을 막기 위해 임시적으로 절연체로 감아둔다.

③ 어떤 작업의 우발적인 것에 의한 전압사고로 피해가 있을 때는 회로의 전압을 제거한다.

④ 구조물과 통로의 전기수리는 전원을 끄고 작업을 한다.

9) 정전기에 따른 안전사항

① 정전기 방지시스템의 품목을 필요 없이 손이나 기타 대전된 표면에 근접시키지 말 것

② 정전기 안전 처리된 작업장이 아니면 항상 유니트를 작업대 위에 둘 것

③ 작업장에서 필요 없는 물건은 항상 옆으로 치워 정돈 할 것

④ 부품의 리이드를 접촉하는 모든 도체는 접지 시킬 것

⑤ 습도조절기나 이온화장치만으로 모든 것이 해결되는 것이 아님을 명시하고 여러 대비책을 병행할 것

⑥ 정전기 메터로 작업장을 조사하여 적절한 대비책을 세울 것

⑦ 접지 되었더라도 작업자는 자신이 피해의 원인이 될 수 있음을 명심할 것

⑧ 작업자 개인용품 중에서 플라스틱 제품은 반드시 치워 놓을 것

10) 정돈 및 청소

① 작업현장의 정밀성을 감안하여 항상 작업장은 청결히 정리한다.

② 기계실 내의 먼지 관리를 위한 청소 작업은 철저히 시행한다.

③ 철가에 기기를 실장하고 공사시험 및 개통 후 필히 청소한다.

④ 설치가 완료된 장비(CCTV, 스위치 등), 케이블에 주기를 하여야 한다.

1.6. 관련법률 준수

다음 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

가) 전기사업법

나) 전기공사업법

다) 전기설비기술기준

라) 내선규정

마) 전기소방법 및 그 부속법률

바) 한국산업규격(K.S)

사) 전기용품 안전관리법

아) 정보통신 공사업법

자) 기타 관계법규

제 2 장   특별 시방

2.특별시방

2.1 목 적

본 시방은 “한국뇌연구원 CCTV 추가 구매 및 설치”를 최첨단 시설로 구축하여 평상시는 물론 유사시에도 능동적이고 빠른 대처가 가능하도록 하며 사고를 미연에 방지하고 시설내의 감시 및 관리 목적이 최고의 상태에 이룰 수 있도록 구현하기 위한 설비의 공급 및 설치를 위함이다.

2.2 적용기준

본 공사에 적용되는 주요 법령, 규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 본 공사에 적용 가능한 범위 내에서 적용 한다.

가) 본 시방서

나) 한국 공업 표준 규격, 동법 시행령 및 시행규칙

다) 정보 통신 공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

라) 산업 안전 관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

마) 중소기업 관련 법규, 동법 시행령 및 시행규칙

바) 기타 관련 법규

2.3 계약당사자 자격

가) 통신기기 제조업 공장등록업체

나) 정보통신공사업 면허 보유업체

다) 직접 생산 증명서 등록 업체

2.4 공급자

증명 제출서류 : 공급자는 필요 시, 아래의 서류를 발주 부서의 검토 확인을 받은 후 제출하여야 한다.

가) 직접 생산 증명서

나) 공장 등록증

다) 정보통신공사업 면허증

라) 중소기업확인서

2.5 시스템의 설계 특성

가) 본 CCTV 설비는 시설내의 상황을 실시간 영상감시를 할 수 있도록 구축하여 운영실의 운영자가 신속하게 확인할 수 있음으로써, 설비의 효율적인 운영 및 안전예방, 보안유지 등의 목적에 적합한 시스템 을 구축하도록 하기 위함이다.

나) 기존 설치된 한국뇌연구원 CCTV　Main System의 하드웨어 및 소프트웨어와 연계 되어 운용되어야 한다.

2.6 공통사항

가) 공동구 구간의 배선은 통신용 케이블 트레이를 이용한다.

나) 공급자는 방재실 근무자가 방범설비의 운영에 필요한 방범설비 사용법을 각종 기기의 사용 방법을 참고하여 설비별로 작성 각3부를 제출하고, 근무자가 정상적인 방범설비의 운영을 할 수 있도록 교육을 시켜야 한다.

다) 각종 기기 및 전선에 접지가 있으면 반드시 회로를 구성하여 접지 하여야 한다.

라) 모든 배관 배선에는 관리에 편리하도록 일정거리 및 현장 상황에 따라 적정 장소에 회로명을 표기한다.

마) 기존 CCTV IP와 충돌이 나지 않도록 설치하여야 하며, 설치된 IP내역과 CCTV 설치 도면(기존 CCTV설치 도면에 추가)을 한국뇌연구원 담당자(감독)에게 제출하여야 한다.

제 3 장  기기의 구성

3. 기기의 구성

품 명	규 격	단위	수량
1. 자재
NETWORK DOME CAMERA	200만화소	EA	12
HUB SWITCH (POE)	HUBSWITCH,24PORT,10/100M,POE	EA	1
UTP CABLE	CAT.6	M	650
CD관	16MM	M	650

제 4 장   기기의 사양

4. 기기의 사양

4.1 NETWORK DOME CAMERA

가) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치이어야 한다.

나) 사 양

1) 촬상소자	: 1/2.8” CMOS Sensor

2) 유효 화소수	: 2.0MPixel

3) 렌즈	: 2.8 ~ 10mm

4) 최저조도	: 0.05Lux (Color), 0.01Lux (B&W)

5) 오디오압축	: G.711

6) Compression	: H.264 / MJPEG

7) Frame Rate	: 15~30fps

8) 프로토콜	: TCP, UDP, HTTP,FTP, PPPOE, RTSP, FTP

9) 공급 전압	: DC 12V

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

4.2 HUB SWITCH (POE)

가) 개 요

본 기기는 하나의 전송선로에서 데이터 송신과 수신이 양방향으로 동시에 이루어지는 기기로써 다음과 같은 규격에 준한다.

나) 사 양

1) POE 지원

2) LAN 포트	: 24 포트

3) 전송 속도	: 10/100Mbps, POE지원

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.

4.3 케이블 자재

가) 데이터 케이블	: CAT.6

나) CD관	: 16MM

* 상기 동등 또는 이상이어야 한다.