상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : Micro Volume Kit/Starter Kit
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	Microtube내의 시료를 안전하고 정확하게 피펫팅 가능. 1)Micro Volume Kit - P2G, P10G, P100G 2)Starter Kit - P20G, P200G, P1000G - Accessories : 3single pipette holders 10 COLORIS identification clips 3plastic ejectors, 3security plastic bags - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	각2set
2013 년 8월 1 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : Motorized Multi Channel Pipette
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	8 channel 또는 12 channel을 이용하여 한번에 최대 12개의 well에 동시분주가 가능한 장비로서 시약분주시에 발생하는 각 well간의 시간차를 최소화. F31042 : C12*10(0.5~10ul) F31043 : C12*100(5.0~100ul) F31044 : C12*300(20~300ul) -Accesorries : Diamond TowerPack D10(0.1~10ul)-1pkg Diamond TowerPack D200(2.0~200ul)-2pkg Diamond TowerPack D300(20~300ul)-2pkg Universal Reload Box for TowerPack - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	3EA
2013 년 8월 1 일