상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : WelcomePack A
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	protein separation, loading, transfer • Bolt® Mini Gel Tank • Bolt® 4-12% Bis-Tris Plus Gels 10 well • Bolt® MES Running Buffer (20X) • Bolt® LDS Sample Buffer (4X) • Bolt® Sample Reducing Agent (10X) • SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1ea
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : Surelock Mini-Cell and Blot Module
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	protein 정량분석 및 크기에 따른 분리 • XCell II™ Blot Module • 1 Gel Tension Wedge • 1 Buffer Dam • 1 Lower Buffer Chamber • 1 Buffer Core • 1 Mini-Cell Lid • 1 Gel Knife - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1ea
2013 년 8월 21 일

상 세 규 격 서

⃞ 장비명 : Trans-Blot SD semi-dry transfer Cell

구 분

상 세 명 세

수 량

비 고

1. Feature :

2. Specification :

① Main System

② Option

③ 설치조건

④ 보증기간

납품기한 등

protein 정량분석 및 크기에 따른 분리

-Gel capacity: 4 Mini-PROTEAN® precast gel sandwiches, 4 Ready Gel® precast gel sandwiches, 3 Criterion™ gel sandwiches
Buffer requirement :200ml
-Recommended power supply : PowerPac™ HC
-Maximum gel size : 24 x 16 ((W x L), cm )
-Dimensions : 37 x 24 x 11 ((W x L x H), cm)
-Weight : 3.6/7.9( kg/lb )

- 설치 및 실험가동은 계약자가 공급.

- 사후 보증 1년

- 45일이내 납품

1ea

2013   년     8월    21 일

상 세 규 격 서

⃞ 장비명 : Mini-PROTEAN Tetra Cell for mini Precast Gels

구 분

상 세 명 세

수 량

비 고

1. Feature :

2. Specification :

① Main System

② Option

③ 설치조건

④ 보증기간

납품기한 등

protein 정량분석 및 크기에 따른 분리

-Number of gels : 1-2

-Cell (tank and lid with power cables) :1

-Precast gels: Mini-PROTEAN precast gels

-Total buffer volume for 2 gels : 700ml

-Recommended power supply :PowerPac™ Basic or PowerPac HC

-Typical run time for SDS-PAGE : 35-45min

-Gel format : mini

- 설치 및 실험가동은 계약자가 공급.

- 사후 보증 1년

- 45일이내 납품

1ea

2013   년     8월    21 일

상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : WelcomePack B
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	protein 정량분석 및 크기에 따른 분리 • Bolt® Mini Blot Modules • Bolt® Transfer Buffer (20X) • Bolt® Antioxidant • PVDF pre-cut membranes (0.2 µm) - 설치 및 실험가동은 계약자가 공급. - 사후 보증 1년 - 45일이내 납품	1ea
2013 년 8월 21 일